ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ СОЛНЦЕЗАЩИТНЫХ ИЗДЕЛИЙ

Правила эксплуатации вертикальных жалюзи.

* Поворот ламелей осуществляется цепочкой управления, движение ламелей - веревкой. Двигать ламели рекомендуется в открытом положении.
* Изделие предназначено для эксплуатации только внутри помещений с относительной влажностью воздуха не более 70%.
* Жалюзи должны эксплуатироваться в условиях, исключающих контакт ламелей с окружающими предметами интерьера и любое другое механическое воздействие на них.
* Не допускается резкий поворот и сдвиг ламелей.
* Не допускается самостоятельный ремонт изделия клиентом.

*Чистка изделия*

* Ткаевые ламели допускается чистить пылесосом с применением насадки с мягким ворсом, для избегания нанесения полос / царапин / прочих дефектов на ткани. Допускается также бережная стирка отдельных типов тканей – обязательно уточнять при заказе, с подтверждением информации в письменном виде. Для этого снять ламели с карниза, снять цепочку и вытащить грузики. Аккуратно свернуть все ламели в рулон и опустить в мыльную воду на некоторое время. Не тереть ламели щеткой. Прополоскать ламели, развесить на карнизе, вставить грузики и одеть цепочку. Дать изделию высохнуть.
* Карниз, пластиковые и алюминиевые ламели допускается протирать сначала влажной тряпкой, смоченной в мыльном растворе (кроме ламелей с рисунком!), а затем сухой для предотвращения образования разводов.

Запрещается мыть пластиковые ламели с использованием горячей воды.

Правила эксплуатации горизонтальных жалюзи 25 мм (дерево, бамбук) и 50 мм (дерево, бамбук, пластик и алюминий).

* Поворот полотна осуществляется путем поворота прута управления (для 25 мм) или двух веревок (для 50 мм).
* Подъем и опускание полотна осуществляется при помощи веревки управления. Для этого веревку управления отвести к центру жалюзи, освободив тем самым фиксатор веревки и далее отпускать её или тянуть. При достижении нужного уровня отвести веревку от центра и отпустить. Подъем и опускание рекомендуется производить при горизонтальном положении ламелей. Нижний карниз может быть зафиксирован на любом уровне.
* Изделие предназначено для установки только внутри помещений с относительной влажностью воздуха не более 70%.
* Необходимо избегать механического воздействия на полотно.
* Допускается только сухая чистка изделия.
* Не допускается самостоятельный ремонт изделия клиентом.

Правила эксплуатации горизонтальных солнцезащитных систем для окон ПВХ – Изотра Хит.

Поворот и подъем полотна осуществляется при помощи цепочки управления. Для фиксации изделия в выбранном положении необходимо вставить цепь управления в держатель цепи управления.

Изделие предназначено для установки только внутри помещений с относительной влажностью воздуха не более 70%.

Необходимо избегать любого механического воздействия на полотно во время эксплуатации и чистки, т.к. ламели легко деформируются.

Не допускается самостоятельный ремонт изделия клиентом.

Чистка изделия

• Полотно допускается аккуратно протирать сухой или влажной тряпкой, смоченной в мыльном растворе, а также специальной щеткой для чистки горизонтальных жалюзи.

• Верхний и нижний карнизы допускается протирать сначала влажной, а затем сухой тряпкой.

Правила эксплуатации горизонтальных жалюзи Магнум 25мм.

Поворот полотна осуществляется путем поворота прута управления.

Подъем и опускание полотна осуществляется при помощи веревки управления. Для этого веревку управления отвести к центру жалюзи, освободив тем самым фиксатор веревки и далее отпускать её или тянуть. При достижении нужного уровня отвести веревку от центра и отпустить. Подъем и опускание рекомендуется производить при горизонтальном положении ламелей. Нижний карниз может быть зафиксирован на любом уровне.

Изделие предназначено для установки только внутри помещений с относительной влажностью воздуха не более 70%.

Необходимо избегать механического воздействия на полотно, т.к. ламели легко деформируются.

Допускается чистка полотна влажной тряпкой, а карнизы - только сухой.

Не допускается самостоятельный ремонт изделия клиентом.

Правила эксплуатации рулонных штор для окон ПВХ МИНИ

Подъем и опускание полотна ткани осуществляется с помощью цепочки управления. Фиксация нижней планки на любом уровне происходит за счет фиксации цепи управления в фиксаторе цепи управления, установленном на раме окна.

Изделие предназначено для установки только внутри помещений на рамы ПВХ окон, с относительной влажностью воздуха не более 70%.

Необходимо избегать любого механического воздействия на полотно и комплектующие, а также попадания грязи на полотно ткани.

Допускается только сухая чистка полотна ткани мягкой щеткой или пылесосом с применением мягкой насадки – щетки и работе пылесоса на минимальной мощности.

Не допускается резкий подъем и опускание полотна.

Не допускается самостоятельный ремонт изделия клиентом.

Не допускается эксплуатация изделия без ограничителей цепи.

Правила эксплуатации рулонных штор для окон ПВХ Уни1 и Уни2

Подъем и опускание полотна ткани осуществляется с помощью цепочки управления. Фиксация нижней планки на любом уровне происходит за счет фиксации цепи управления в фиксаторе цепи управления установленном на раме окна.

Изделие предназначено для установки только внутри помещений с относительной влажностью воздуха не более 70%.

Необходимо избегать любого механического воздействия на полотно, короб и другие комплек­тующие, а также попадания грязи на полотно ткани.

Не допускается резкий подъем и опускание полотна.

Допускается только сухая чистка полотна ткани мягкой щеткой или пылесосом с применением мягкой насадки – щетки и работе пылесоса на минимальной мощности.

Допускается короб и направляющие протирать мокрой тряпкой.

Не допускается самостоятельный ремонт изделия клиентом.

Не допускается эксплуатация изделия со снятыми или переустановленными на большую высоту ограничителями цепи.

Правила эксплуатации рулонных штор

Подъем и опускание полотна ткани осуществляется с помощью цепочки управления. Для опускания или поднятия полотна необходимо немного сдвинуть цепь управления вверх или вниз.

Недопустимо опускать полотно ткани при помощи нижнего отвеса.

Изделие предназначено для установки только внутри помещений с относительной влажностью воздуха не более 70%.

Необходимо избегать любого механического воздействия на полотно и другие комплектующие, а также попадания грязи на полотно ткани.

Допускается сухая чистка полотна ткани мягкой щеткой или пылесосом с применением мягкой насадки – щетки и работе пылесоса на минимальной мощности.

Не допускается резкий подъем и опускание полотна.

Не допускается опускать полотно ниже высоты изделия ограниченного ограничителем цепи управления

Не допускается самостоятельный ремонт изделия клиентом.

Не допускается эксплуатация изделия без ограничителей цепи.

Не допускается эксплуатация изделия со снятыми или переустановленными на большую высоту ограничителями цепи.