Умный замок Gimmel F21 TTLock

#### **Характеристики:**

Способы разблокировки: отпечаток пальца, цифровой пароль, смартфон, RFID карта, механический ключ  
Совместимость: входные двери, толщина полотна 60-120 мм  
Экосистема: Google Home и Alexa  
Источник питания: батареи 4 шт, формат AA (В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ НЕ ВХОДЯТ)  
Материал: алюминиевый сплав  
Цвет: черный матовый  
Протокол: Bluetooth, Wi-Fi 2,4 ГГц  
Приложение: TTLock  
Замок цилиндровый: 252, ДМ60, межосевое расстояние 85 мм, планка 28х300 мм  
Замок аналог и взаимозамяняем с такими популярными механическим замками как: Kale 252, Карат 252, Монарх 252, Гардиан 62.11, Border GL4-3, Fuaro MDV25/C-60.85.3R16, ZirhKilit 252, Apex 252r, Меттем ЗВ7 952.0.0, SECUREMME 2061, DAF 252  
Диапазон рабочих температур: от -20 до +70  
Рабочая влажность: 0%-90%  
Время автономной работы: 24 месяца  
Размеры внешняя/внутренняя ручка:  
 Высота - 367/350 мм  
 Ширина - 156/156 мм  
 Глубина - 72/77 мм  
Вес: 3530 г

Совместимость с моделями дверей:

1. LS 23

2. LS 78

3. LS 21

4. Форпост Эверест

5. Форпост Эверест Царга

6. Форпост Эверест Зеркало

7. Форпост Монблан (с демонтажом "ночного" сторожа!! установка заглушки)

8. Форпост Олимп (с демонтажом "ночного" сторожа!! установка заглушки)

9. Форпост Спарта (с демонтажом "ночного" сторожа!! установка заглушки)



